**서버 아키텍쳐 성능 비교**

2015182007 김선중

1. 컴퓨터 사양

2. 성능 비교 표

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Overlapped I/O | IOCP Single | IOCP Multi |
| 동접수 | X | 54명 | 500명 |

3. 최적화

플레이어가 키를 눌러 이동을 하나 좌표값의 변화가 없는 경우(경계) 패킷을 보내지 않게 하였다.